Антресоль АК01
Антресоль предназначена для размещения  и хранения различных предметов.
	Комплектность
	
	
	Фурнитура
	

	1, 2. Стенка вертик.
	418×330
	2 шт.
	8. Ручка-скоба
	2 шт.

	3, 4. Горизонт верх/низ
	700×330
	2 шт.
	9. Полкодержатель
	4 шт.

	5. Полка
	664×330
	1 шт.
	10. Гвоздь
	22 шт.

	6. Дверь
	498×348
	2 шт.
	11. Шуруп 4х30 к ручке
	4 шт.

	7. Стенка задняя ДВП
	446×696
	1 шт.
	12. Шайба пластмассовая
	4 шт.

	
	
	
	13. Петля с евровинтами
	4 шт.

	
	
	
	14. Саморез 4х16
	8 шт.

	
	
	
	15. Конфирмат 7х50
	8 шт.

	
	
	
	16. Евроключ
	1 шт.
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Порядок сборки.

Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне. Детали располагайте в горизонтальном положении лицевой пластью вниз.

1. К боковым стенкам (поз. 1 и 2) прикрепить ответные планки, входящие в комплект петли (поз. 13), евровинтами 6х13.
2. Соединить между собой две боковые стенки (поз. 1 и 2) и горизонты (поз. 3 и 4) евровинтами (поз. 15) с помощью евроключа (поз. 16).
3. Прикрепить заднюю стенку (поз. 7) гвоздями (поз. 10).

4. Прикрепить к двери (поз. 6) петли (поз. 13) шурупами (поз. 14). Навесить двери, отрегулировать регулировочными винтами, входящими в состав петли.

5. Прикрепить к дверям ручки (поз.8) с помощью шурупов 4х30 (поз. 11). При необходимости (недостаточном зажатии) использовать пластиковую прокладочную шайбу (поз. 12).
6. Вставить полкодержатели (поз. 9) в гнезда боковых стенок (поз. 1 и 2), вставить полку (поз. 5).
Вес изделия – 16,2 кг.


Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Каждый раз после окончания работы следует стирать брызги жидкости.

Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии, появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

УП «СВ КЛАСС»

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская 142Г.
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Телефон/факс: (+375 225) 72-46-32, 72-56-26

Мобильный тел: (+375 29) 138-34-70

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com
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