Шкаф для платья и белья.
Шкаф предназначен для хранения одежды. За двумя распашными дверями в одном отделении находятся полки, а во втором штанга для вешалок.
	Комплектность
	
	Фурнитура
	

	1. Боковая стенка 1820х560
2. Стенка горизонтальная 926х560
	2 шт.
2 шт.
	10. Евровинт 7х50
11. Петля мебельная
12. Шкант 
	12 шт.
6 шт.
4 шт.

	3. Дверь 1728х476
4. Цоколь 926х90
	2 шт.
1 шт.
	13. Ручка с шурупом 4х30
14. Штангодержатели
	2 шт.
2 шт.

	5. Полка вставная 500х346
	4 шт.
	15. Полкодержатели
	16 шт.

	6. Штанга
	1 шт.
	16. Шурупы 4х16
	16 шт.

	7. Стенка задняя 1725х954
	1 шт.
	17. Гвоздь
	37 шт.

	8. Перегородка 1698х560
	1 шт.
	18. Евроключ
	1 шт.

	
	1 шт.
	19. Заглушка к евровинту
	8 шт

	
	
	20. Пластмассовая шайба
	2 шт.
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Порядок сборки.

Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне. Детали располагайте в горизонтальном положении лицевой пластью вниз.
1. К боковым стенкам (поз. 1) прикрепить ответные планки, входящие в комплект петли (поз. 11) евровинтами 6х13.
2. К правой боковой стенке (поз.1) и перегородке (поз.8 ) прикрепить шурупами (поз.16) штангодержатели (поз.14). 
3. Горизонтальные щиты (поз.2) соединить между собой перегородкой (поз.8) евровинтами (поз.10) с помощью евроключа (поз. 18).

4. К полученной конструкции присоединить боковые стенки (поз. 1) евровинтами (поз.10) и цоколь (поз.4) шкантами (поз. 12), предварительно установленными в нем.
5. Прикрепить заднюю стенку (поз. 7) гвоздями (поз. 17).

Примечание: допускается вариант изготовления задней стенки из нескольких частей, в этом случае фурнитура укомплектовывается дополнительной фурнитурой (стыковочным  ПВХ профилем либо шайбами-«крабиками»).
6. Прикрепить к дверям (поз.3) петли (поз.11) шурупами (поз.16). Навесить двери, отрегулировать регулировочными винтами, входящими в состав петли.
7. Установить полкодержатели (поз.15) в гнезда левой боковой стенки(поз.1) и перегородки (поз.8).
8. Установить полки (поз.5) на полкодержатели и штангу (поз.6) на штангодержатели.
9. Прикрепить к дверям ручки (поз.13) с помощью шурупов 4х30. При необходимости (недостаточном зажатии) использовать пластиковую прокладочную шайбу (поз. 20).
10. Установить заглушки (поз.19) на видимые шляпки евровинтов (поз. 10).
Вес изделия – 84 кг.
Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Каждый раз после окончания работы следует стирать брызги жидкости.

Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны хранится в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью не принимаются.

Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

УП «СВ КЛАСС»

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская 142Г.
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Телефон/факс: (+375 225) 72-46-32, 72-56-26

Мобильный тел: (+375 29) 138-34-70

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com

УП «СВ КЛАСС»
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