Стол однотумбовый с ящиками СК27
Мебель для работы
	Комплектность:
	Фурнитура:

	№ п/п
	Наименование
	мм
	шт.
	№  п/п
	Наименование
	шт.

	1, 2
	Стенка вертикальная
	724×480
	2
	13.
	Ручка скоба
	3

	3.
	Щит соединительный
	1068×452
	1
	14.
	Подпятник регулируемый
	4

	4.
	Горизонт
	368х455
	1
	15.
	Саморез 4х16
	24

	5.
	Крышка
	1200×600
	1
	16.
	Шуруп 4х35
	12

	6.
	Стенка вертик. средн
	452×455
	1
	17.
	Шуруп 4х30
	6

	7.
	Накладка
	398х148
	3
	18.
	Стяжка эксцентриковая 
	6

	8.
	Передн. ст. ящика
	311х100
	3
	19.
	Заглушка к стяжке 
	2

	9, 10.
	Бок. стенка ящика
	400х100
	6
	20.
	Евровинт 7х50
	10

	11.
	Задняя ст. ящика
	311х100
	3
	21.
	Заглушка к евровинту
	10

	12.
	Дно ящика ДВП
	400х342
	3
	22.
	Шкант
	12

	
	
	
	
	23.
	Шайба пластмассовая
	6

	
	
	
	
	24.
	Гвоздь
	21

	
	
	
	
	25.
	Евроключ
	1

	
	
	
	
	26.
	Ответные планки направляющих, комплект
	3
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Порядок сборки
Для предотвращения механических повреждений сборку изделия производить на предварительно подстеленной ткани или картоне.
1.  В стенки ящиков (поз.11 и 8) вставить шканты (поз.22).

2.  Стенки вертикальные (поз. 1 и 2) соединить между собой щитом вертикальным (поз.3) с помощью евровинтов (поз.20). Для закручивания евровинтов использовать евроключ (поз.25)

3. С помощью евровинтов к щиту вертикальному (поз.3) присоединить стенку вертикальную среднюю (поз.6). Аналогичным способом прикрепить к вертикальным стенкам (поз. 1 и 6) горизонт (поз.4).
4. Вкрутить регулируемые подпятники (поз. 14) во втулки на торцах вертикальных стенок (поз. 1 и 2).
5.  Для установки крышки (поз.5) необходимо: в отверстия на обратной пласти крышки ввернуть винты от эксцентриковой стяжки (поз.18). В гнезда на пласти стенок вертикальных (поз.1, 2 и 6) вставить эксцентрики, входящие в состав стяжки. Перевернуть крышку винтами вниз и вставить их в торцевые отверстия стенок вертикальных, поворачивая эксцентрик крестообразной отверткой, затянуть его до полного прилегания крышки к тумбе.

6. Соединить между собой боковые стенки ящика (поз. 9 и 10) задней стенкой ящика (поз.11) и накладкой (поз. 7 и 8) с помощью предварительно вставленных шкантов (поз.22) и шурупов (поз.16).

7.  К получившемуся коробу прикрепить дно (поз. 12) при помощи гвоздей (поз. 24), соблюдая равенство диагоналей  короба.

8.  К боковым стенкам ящиков прикрепить ответные планки направляющих (поз. 26) шурупами (поз. 15), вставить в тумбу правой части стола.

9.  Ручки (поз.13) прикрепить к накладкам ящиков (поз. 7) шурупами (поз.17). При необходимости (недостаточном зажатии) использовать пластиковую прокладочную шайбу (поз. 23).

10. Установить заглушки (поз. 19 и 21) на видимые шляпки стяжек и евровинтов (поз. 18 и 20).
Вес стола – 37 кг.

Эксплуатация мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного пользования и ухода за ней. Оберегайте поверхности изделия от механических повреждений. Периодически подкручивайте шурупы и винты. Мебель нежелательно ставить вблизи отопительных приборов. Удаление пыли следует производить мягкой тканью. Каждый раз после окончания работы следует стирать брызги жидкости.
Транспортировка и хранение.

Мебель транспортируется в закрытых транспортных средствах. Изделия должны хранится в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 градуса и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
Порядок предъявления претензий.

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока эксплуатации изделия - 24 месяца со дня приобретения на предприятии. Претензии появившиеся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью не принимаются.
Примечание: изготовитель ведет постоянную работу по совершенствованию изделия и может вносить изменения по желанию заказчика в пределах действующего ГОСТ.

УП «СВ КЛАСС»

Республика Беларусь, г. Бобруйск, ул. Минская 142-Г.
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Телефон/факс: (+375 225) 72-46-32, 72-56-26

Мобильный тел: (+375 29) 138-34-70

Наш сайт в Интернете:  www.sv-class.com
E-mail:  info@sv-class.com


УП «СВ КЛАСС»
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ПАСПОРТ  ИЗДЕЛИЯ
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Бобруйск - 2015


















